**Papiery proofowe z OBA i bez OBA**

 **ORIS PearlPROOF™**

Najwyższa jakość dla Twoich odbitek próbnych

[**SŁUŻYMY ROWNIEŻ POMOCĄ TECHNICZNĄ W KALIBRACJI SYSTEMÓW**](http://ref-graf.pl/index.php/papiercgs/)

Bez odpowiednich nośników żaden system proofingu atramentowego nie jest kompletny ani nie zapewnia jakości zgodnej z kontraktem. Dlatego oferujemy szeroką gamę papierów proofowych w oparciu o szczegółowe informacje zwrotne od czołowych wydawców, drukarzy i organizacji zajmujących się standardami branżowymi.

Rodzina PearlPROOF MEDIA została stworzona specjalnie z myślą o wymagających potrzebach proofingu cyfrowego. Ponieważ zmieniają się wymagania rynku, stale aktualizujemy nasze portfolio. Dzięki wyjątkowej nanoporowatej powłoce nasze papiery próbne mają większą powierzchnię niż zwykłe papiery mikroporowate, dzięki czemu zapewniają wyższą gęstość optyczną, jednolitą absorpcję atramentu, lepszą szczegółowość cieni, większą gamę kolorów i szybsze schnięcie.

https://cgs-oris.com/en/products/oris-professional-media

Papiery CGS ORIS PearlPROOF™

 Gramatura Grubość Biel podłoża OBA Certyfikat

PearlPROOF Universal 220 210 ≥ 93 95,1/0,7/-6,5 Tak FOGRA39, 51

PearlPROOF Semi-matte OBA 250 255 >95 95,2/1,4/-5,8 Tak FOGRA51, GRACOL

PearlPROOF Matte OBA 140 180 >96 94,6/3,0/ -13,0 Tak FOGRA52

PearlPROOF Super 235 225 >90 96,1/0,4/-0,6 — FOGRA39